RB.I.271.4.2.2015 Rojewo, 2015-07-30

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie na podbudowy mieszanki żwirowo – wapiennej 0/31,5?

**Odp. 1**Zgodnie z SST

1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych?

**Odp**.**2** Zgodnie z WT-2 z 2010 r.

1. Proszę o skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome do 12 miesięcy. Oznakowanie cienkowarstwowe jest nietrwałe i praktycznie po roku eksploatacji nadaje się do całkowitego odnowienia.

**Odp. 3** Zgodnie z zapisem w §11 pkt 1 Wzoru umowy (zał. Nr 7 do SIWZ) „Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i **gwarancji** jakości wykonania przedmiotu umowy na okres … m-cy,”. Skoro jednym z kryteriów oceny ofert jest rękojmia Zamawiający jedynie określa minimalny okres rękojmi nie mniej niż 2 lata.

1. Czy na etapie projektowania przebudowy drogi wykonano uzgodnienia z gestorami sieci? Jeżeli tak proszę o ich udostępnienie i zniesienie obowiązku uzyskania tych uzgodnień, jaki wynika z wzoru umowy.

**Odp. 4** Zapisy we wzorze umowy dotyczą uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego sposobu prowadzenia robót na podstawie wydanych warunków przez tych gestorów na etapie projektowania drogi. Uzgodnienia na etapie projektowania są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Proszę o uzasadnienie wykonania pomiarów izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych, skoro w sąsiedztwie przebudowywanej drogi nie ma instalacji oświetleniowej.

**Odp. 5** W związku z zastrzeżeniem (adnotacja na mapie), że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku danych z instytucji branżowych oraz stosownych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe, tylko przypadku odkrycia i uszkodzenia niezinwentaryzowanego przewodu konieczne będzie wykonanie pomiarów określonych we wzorze umowy.

1. Proszę o skrócenie terminu dokonania odbioru końcowego z 14 na 7 dni.

**Odp. 6**Termin dokonania odbioru pozostaje bez zmian.

1. Dlaczego z przedmiaru robót Zamawiający wykreślił pozycje związana z obsługą geodezyjną? W ramach przebudowy należy wykonać nową szerszą konstrukcje jezdni, przebudować istniejące urządzenia melioracyjne i ustawić nowe, w związku z czym wręcz obowiązkowe jest wytyczenie drogi i jej elementów. Proszę o przywrócenie tego zakresu robót, gdyż jest on niezbędny do realizacji inwestycji.

**Odp. 7**Pozycja z przedmiaru robót została wykreślona gdyż Zamawiający we własnym zakresie dokonał wytyczenia drogi i jej elementów, czynność ta została wpisana do dziennika budowy.

1. Proszę o podanie poprawnej ilości drzew do wycinki. Zgodnie z planem sytuacyjnym należy usunąć 4 drzewa, zgodnie z wykazem 8 drzew (w tym jedno wielopienne) oraz dokonać zabiegów pielęgnacyjnych polegających na wycięciu odrostów, zaś zgodnie z przedmiarem należy wyciąć 11 drzew i 0,005 ha krzaków.

**Odp. 8** Zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego należy wyciąć 9 drzew i 3 m2 krzewów, wycinki tej należy dokonać na odcinku 2,0 km , a nie tylko na odcinku I etapu będącego przedmiotem zamówienia. Decyzja na wycinkę zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Kto będzie ponosić koszt zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej ?

**Odp. 9** Z uzgodnienia projektu z ZDW nie wynika jakoby zajęcie pasa drogowego w celu włączenia się z przedmiotową drogą było odpłatne, w przypadku obowiązku uiszczenia opłaty koszty zajęcia pasa drogowego poniesie Zamawiający.

1. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym należy wykonać 10 cm warstwy odsączającej z piasku na zjazdach, zaś zgodnie z przedmiarem 15 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości i wprowadzenie możliwych zmian do przedmiaru.

**Odp. 10** Warstwę odsączającą z piasku pod zjazdami należy wykonać zgodnie z projektem (przekrojem konstrukcyjnym). Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie inwestycji nie ma konieczności wprowadzania zmian w tym zakresie do przedmiaru robót przez Zamawiającego gdyż przy rozliczeniu ryczałtowym przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma ułatwić wykonawcą wyliczenie ceny ryczałtowej, niezgodność pozycji przedmiaru i kosztorysu nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty.

1. Proszę o podanie właściwego typu barier. Zgodnie z opisem technicznym należy zamontować bariery N1W2, zaś zgodnie z przedmiarem i dokumentacją N1W4.

**Odp. 11** Należy przyjąć bariery o parametrach N1 i W4, zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym.

1. Proszę o podanie typu i koloru barierki U-12 (szczeblinkowe, typ olsztyński, z podchwytem i podciągiem).

**Odp. 12** Barierki U-12b kolor biało – czerwony.

1. Czy przepusty mają być z rur PEHD czy zgodnie z przedmiarem z PCV?

**Odp. 13** HPED

1. Zgodnie z projektem należy wykonać studnię fi 1200 mm oraz studnię fi 200 cm, zaś zgodnie z przedmiarem dwie studnie fi 1200 mm. Proszę o podanie w przedmiarze właściwej ilości i typu studni.

**Odp. 14** Zgodnie z planem sytuacyjnym i wykazem elementów odwodnienia.

1. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie dokumentu na stronie internetowej Zamawiającego.

**Odp. 15** Tak, decyzja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Proszę o udostępnienie na storni internetowej Zamawiającego przekrojów poprzecznych.

**Odp. 16** Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przekroje poprzeczne zawarte w projekcie wykonawczym z zastrzeżeniem że projekt wykonawczy dotyczy odcinka o długości 2021,34 m.

1. Na planie oznakowania zaznaczono słupek hektometrowy – czy jest to słupek istniejący czy projektowany?

**Odp. 17** Słupek jest odniesieniem do kilometracji DW246.

1. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z wykazem robót ziemnych grunt z wykopu nie nadaje się do wykonania nasypów.

**Odp. 18** Grunt sklasyfikowano jako G3 (głównie gliny) i nie nadaje się on na nasypy konstrukcyjne.

1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanek kruszyw do podbudów wg wytycznych WT – 4 z 2010 roku?

**Odp. 19 Tak**

1. Proszę o podanie generacji i wielkości znaków?

**Odp. 20**  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dróg gminnych i wojewódzkich.

1. Proszę o udostępnienie planu orientacyjnego.

**Odp. 21** Plan orientacyjny został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Proszę o dodanie do przedmiaru robót związanych z wykonaniem poboczy gruntowych.

**Odp. 22** Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wójt Gminy - Rafał Żurowski

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy