RB.I.271.3.2016 Rojewo, 2016-07-26

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo gmina Rojewo

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Zgodnie z SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) zadanie obejmuje wykonanie poboczy oraz rowów i muld odwadniających. Proszę o dodanie do przedmiaru brakującego zakresu robót z tym związanych lub o potwierdzenie, że robót tych zadanie nie obejmuje.

Odp. 1

Wykonanie poboczy gruntowych oraz rowów odwadniających uwzględniono w pozycji Roboty ziemne i wykopaliskowe.

Pyt. 2

Proszę o zamieszczenie zatwierdzenia Starosty Inowrocławskiego czasowej organizacji ruchu dla projektu czasowej organizacji ruchu zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

Odp. 2

Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 25.07.2016 r.

Pyt. 3

Proszę o zamieszczenie zatwierdzenia Starosty Inowrocławskiego stałej organizacji ruchu dla projektu stałej organizacji ruchu zamieszczonego na stronie Zamawiającego. W dokumentacji zamieszczono jedynie opinię Gminy Rojewo, Komendy Powiatowej Policji i Zarządu Dróg Powiatowych.

Odp. 3

Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 25.07.2016 r.

Pyt. 4

Na stronie Zamawiającego w dokumentacji zamieszczono dwa opisy techniczne branży drogowej: dla drogi w m. Wybranowo i dla m. Chrząstowo. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. 4

Zamawiający błędnie zamieścił opis techniczny branży drogowej: dla drogi w m. Chrząstowo, plik został usunięty ze strony Zamawiającego w dniu 22.07.2016r.

Pyt. 5

Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji związanej z wykonaniem wykopów pod zjazdy, o czym mowa w opisie umieszczonym pod wykazem zjazdów.

Odp. 5

Pozycja związana z wykonaniem wykopów pod zjazdy jest uwzględniona w przedmiarze w poz. 2.1.1

Pyt. 6

Proszę o zwiększenie ilości powierzchni rozbiórki zjazdów z kostki z 157,8 m2 na 190,2 m2 zgodnie z opisem umieszczonym pod wykazem zjazdów.

Odp. 6

Rozbiórka zjazdów z kostki wynosi 157,80 m2 . Pojawił się błąd w wykazie zjazdów w pozycji: Podsumowanie: rozbiórka zjazdów z kostki betonowej.

Pyt. 7

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać na zjazdach warstwę ścieralną gr. 5 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem gr. 4 cm. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4 cm jak podaje przedmiar lub o naniesienie zmian do przedmiaru.

Odp. 7

Zmieniono w przedmiarze – przedmiar po zmianie zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 26.07.2016 r.

Pyt. 8

Proszę o dodanie brakującej jednostki do poz. 4.3.3 przedmiaru (m3)

Odp. 8

Zmieniono w przedmiarze – przedmiar po zmianie zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 26.07.2016 r.

Pyt. 9

Proszę o dodanie pozycji związanej z wykonaniem ścianek czołowych dla przepustów.

Odp. 7

Dodano w przedmiarze – przedmiar po zmianie zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 26.07.2016 r.

Pyt. 10

Proszę o informacje po czyjej stronie jest zapewnienie nadzoru ORANGE i ENEA (mowa o uzgodnieniach). Jeżeli po stronie Wykonawcy, proszę o dodanie zakresu robót do przedmiaru.

Odp. 10

W uzgodnieniu z ENEA Operator w pkt. 3 mowa jest o pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę operatora sieci o rozpoczętych pracach, w ocenie Zamawiającego nie są nie są to koszty które należy osobno wyceniać nie ma tu mowy o jakimkolwiek nadzorze za który Wykonawca poniesie dodatkowe koszty. Natomiast w pkt 8 jest mowa o ewentualnej awarii w trakcie wykonywania prac budowlanych, jednak tego faktu nie można przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania przetargowego, za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorze umowy odpowiada Wykonawca.

Natomiast z uzgodnienia z ORANGE nie wynika jednoznaczne że nadzór właścicielski jest odpłatny, jest również mowa o pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o rozpoczęciu prac.

Pyt. 11

Zgodnie ze specyfikacją (przepusty) roboty obejmują także wykonanie ławy betonowej pod przepust z betonu C-16/20 gr. 30 cm. Brak w przedmiarze zakresu robót. Proszę o dodanie brakującego zakresu robót do przedmiaru.

Odp. 11

Zmieniono specyfikację techniczną i zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 26.07.2016 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rafał Żurowski - Wójt Gminy

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy